{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Zadanie"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie","index":0,"n_rows":98,"n_cols":8,"rows_kept":98,"merged":[[0,0,0,7],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ZADANIE"]
["Stavba: ",null,"Budovanie a modernizácia odborných učební  ZŠ s MŠ Ľubotín"]
["Objekt: ",null,"Učebňa chémie a biológie - stavebná časť"]
[]
[]
["Objednávateľ:"]
["Zhotoviteľ: ",{"$nulls":4},"Spracoval: "]
["Miesto: ",{"$nulls":4},"Dátum: ","2019-12-12"]
[]
["Č.","KCN","Kód položky","Popis","MJ","Množstvo celkom","Cena jednotková","Cena celkom"]
["1","2","3","4","5","6","7","8"]
[]
[]
[null,null,"HSV","Práce a dodávky HSV   "]
[null,null,"4","Vodorovné konštrukcie   "]
[1,"011","465311112","Rigol so zatretým povrchom z betónu tr. C 8/10 hrúbky nad 150 do 200 mm   ","m2",{"v":10,"d":"10.000"}]
[null,null,"6","Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   "]
[2,"011","610991111","Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií   ","m2",{"v":20,"d":"20.000"}]
[3,"011","611459171.02","penetrácia betónového podkladu   ","m2",{"v":58.5,"d":"58.500"}]
[4,"014","612403399","Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy   ","m2",{"v":6.5,"d":"6.500"}]
[5,"014","612423531","Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou štukovou   ","m2",{"v":6.5,"d":"6.500"}]
[6,"011","631312611","Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.30mm   ","m3",1.755]
[7,"011","631312671","Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 20/25 hr. 70 mm + separačná fólia   ","m2",{"v":58.5,"d":"58.500"}]
[8,"011","631362021","Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI   ","t",0.585]
[9,"011","632450285","Samonivelizačná podlahová stierka, triedy CT-C30-F7 , hr. 6 mm   ","m2",{"v":58.5,"d":"58.500"}]
[10,"760","642944121","Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[11,"553","5533128200","Zárubňa oceľová B=150 H=800 L/P pre sadrokartón   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[null,null,"9","Ostatné konštrukcie a práce-búranie   "]
[12,"003","941941831","Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m   ","m2",{"v":1.8,"d":"1.800"}]
[13,"003","941955001","Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m   ","m2",{"v":1.8,"d":"1.800"}]
[14,"011","952901111","Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m   ","m2",{"v":58.5,"d":"58.500"}]
[15,"013","962084131","Búranie priečok doskových, sadrových,sadrokartónových hr.do 100 mm,  -0,10000t   ","m2",{"v":2,"d":"2.000"}]
[16,"013","965043341","Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2  -2,20000t   ","m3",8.775]
[17,"013","965082930","Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm,  -1,40000t   ","m3",{"v":17.55,"d":"17.550"}]
[18,"013","973042351","Vysekanie v murive betónovom kapsy plochy do 0, 25 m2, hĺbky do 300 mm,  -0,09500t   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[19,"013","974031167","Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. nad 200 mm,  -0,08100t   ","m",{"v":4.4,"d":"4.400"}]
[20,"013","974032831","Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm -0,00180 t   ","m",{"v":15,"d":"15.000"}]
[21,"013","978059511","Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2,  -0,06800t   ","m2",{"v":3.6,"d":"3.600"}]
[22,"013","979011111","Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím   ","t",45.704]
[23,"013","979011121","Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie   ","t",45.704]
[24,"013","979011131","Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m   ","t",45.704]
[25,"013","979011141","Príplatok za každých ďalších 3.5 m   ","t",45.704]
[26,"013","979081111","Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   ","t",45.704]
[27,"013","979081121","Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   ","t",45.704]
[28,"013","979082111","Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   ","t",45.704]
[29,"013","979082121","Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m   ","t",45.704]
[30,"013","979089012","Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné   ","t",45.704]
[null,null,"99","Presun hmôt HSV   "]
[31,"014","999281111","Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m   ","t",19.595]
[]
[null,null,"PSV","Práce a dodávky PSV   "]
[null,null,"711","Izolácie proti vode a vlhkosti   "]
[32,"711","711113131","Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche vodorovnej   ","m2",{"v":58.5,"d":"58.500"}]
[33,"711","998711203","Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m   ","%"]
[null,null,"713","Izolácie tepelné   "]
[34,"713","713122111","Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve   ","m2",{"v":58.5,"d":"58.500"}]
[35,"283","2837653625","EPS Floor 5000 elastifikovaný penový polystyrén hrúbka 50 mm   ","m2",{"v":60,"d":"60.000"}]
[36,"713","713122121","Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách   ","m2",{"v":58.5,"d":"58.500"}]
[37,"283","2837640620","Podlahový polystyrén EPS 150 S, hrúbky 60 mm   ","m2",{"v":120,"d":"120.000"}]
[38,"713","998713203","Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m   ","%"]
[null,null,"721","Zdravotech. vnútorná kanalizácia   "]
[39,"721","721194104","Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8   ","ks",{"v":9,"d":"9.000"}]
[40,"721","721194105","Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8   ","ks",{"v":4,"d":"4.000"}]
[41,"721","721290111","Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125   ","m",{"v":23,"d":"23.000"}]
[42,"721","998721203","Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m   ","%"]
[null,null,"766","Konštrukcie stolárske   "]
[43,"760","766662112","Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[44,"549","5491502040","Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[45,"611","6117103100","Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, šírka 600-900 mm   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[46,"760","766662112.01","Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do zárubne, vrátane kovania   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[null,null,"775","Podlahy vlysové a parketové   "]
[47,"775","775411810","Demontáž soklíkov alebo líšt pripevnených klincami,  -0,00100t   ","m",{"v":28.5,"d":"28.500"}]
[48,"775","775511800","Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane líšt -0,0150t   ","m2",{"v":58.5,"d":"58.500"}]
[49,"775","775592111.01","Montáž fólia PVC pod poter   ","m2",{"v":58.5,"d":"58.500"}]
[50,"775","998775203","Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m   ","%"]
[null,null,"776","Podlahy povlakové   "]
[51,"775","776521100","Lepenie povlakových podláh z plastov PVC vrátane soklíkov   ","m2",{"v":58.5,"d":"58.500"}]
[52,"284","2841291500x","Marmoleum hr=2,5mm TR34 + soklík   ","m2",{"v":60,"d":"60.000"}]
[null,null,"781","Dokončovacie práce a obklady   "]
[53,"771","781445275","Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 250x330 mm   ","m2",{"v":3.6,"d":"3.600"}]
[54,"597","5978650150","CONCEPT obkladačka, rozmer 250x330x7 mm, farba svetlo - béžová   ","m2",5.712]
[55,"771","781491111","Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny   ","m",{"v":5.6,"d":"5.600"}]
[56,"611","6119800981.01","Lišta ukončovacia oblá PVC biela, 8 mm, 250 cm   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[57,"771","998781203","Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m   ","%"]
[null,null,"783","Dokončovacie práce - nátery   "]
[58,"783","783225100","Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm   ","m2",4.312]
[59,"783","783812110","Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel.   ","m2",{"v":32.76,"d":"32.760"}]
[60,"783","783812110","Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel. (steny do v.2,0m)   ","m2",{"v":62,"d":"62.000"}]
[61,"783","783812190","Nátery olejové farby bielej omietok stien napustením (steny do v.2,0m)   ","m2",{"v":62,"d":"62.000"}]
[null,null,"784","Dokončovacie práce - maľby   "]
[62,"784","784410030","Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m   ","m",{"v":117,"d":"117.000"}]
[63,"784","784410120","Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3, 80 m   ","m2",{"v":116.5,"d":"116.500"}]
[64,"784","784410500","Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3, 80 m   ","m2",{"v":116.5,"d":"116.500"}]
[65,"784","784418012","Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku   ","m2",{"v":58.5,"d":"58.500"}]
[66,"784","784452951","Oprava maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal tónovaná s bielym stropom dvojnásobná na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m   ","m2",{"v":43.4,"d":"43.400"}]
[67,"784","784492100","Ostatné maliarske práce výšky do 5, 00 m linkovanie   ","m",{"v":25.4,"d":"25.400"}]
[]
[{"$nulls":3},"Celkom   "]