{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["A-F - Rekapitulácia objektov st","01 - Zadanie","02 - Zadanie","03 - Zadanie","04 - Zadanie"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":5},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"A-F - Rekapitulácia objektov st","index":0,"n_rows":16,"n_cols":10,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Rekapitulácia objektov stavby"]
[]
["Stavba:","Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy v Ľubotíne"]
[]
["Objednávateľ:","Obec Ľubotín"]
["Zhotoviteľ:",{"$nulls":5},"Spracoval: "]
["Miesto: ",{"$nulls":5},"Dátum: "]
[]
["Kód","Zákazka","Cena bez DPH","DPH","Cena s DPH","Ostatné","ZRN","HZS","VRN","KČ"]
[]
["A-F","Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy v Ľubotíne   "]
["01","    Stavebná časť   "]
["02","    Ústredné vykurovanie   "]
["03","    Elektroinštalácia - kotolňa   "]
["04","    Plynoinštalácia - kotolňa   "]
[null,"Celkom"]

{"sheet":"01 - Zadanie","index":1,"n_rows":88,"n_cols":8,"rows_kept":88,"merged":[[0,0,0,7],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ZADANIE"]
["Stavba: ",null,"Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy v Ľubotíne"]
["Objekt: ",null,"Stavebná časť"]
[]
[]
["Objednávateľ:",null,"Obec Ľubotín"]
["Zhotoviteľ: ",{"$nulls":4},"Spracoval: "]
["Miesto: ",{"$nulls":4},"Dátum: "]
[]
["Č.","KCN","Kód položky","Popis","MJ","Množstvo celkom","Cena jednotková","Cena celkom"]
["1","2","3","4","5","6","7","8"]
[]
[]
[null,null,"HSV","Práce a dodávky HSV   "]
[null,null,"1","Zemné práce   "]
[1,"005","0057211200","Trávové semeno - parková zmes   ","kg",{"v":9,"d":"9.000"}]
[2,"R","132101202","Odkopávka šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m3   ","m3",123.125]
[3,"R","162201101","Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m   ","m3",123.125]
[4,"R","162301102","Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m   ","m3",{"v":39.4,"d":"39.400"}]
[5,"R","162501105","Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m   ","m3",123.125]
[6,"R","171201202","Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   ","m3",{"v":39.4,"d":"39.400"}]
[7,"R","175101102","Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny   ","m3",{"v":13.75,"d":"13.750"}]
[8,"R","180402111","Založenie trávnika parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5   ","m2",{"v":300,"d":"300.000"}]
[9,"R","181201101","Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   ","m2",{"v":98.5,"d":"98.500"}]
[10,"R","181301102","Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2,hr.150 mm   ","m2",{"v":300,"d":"300.000"}]
[null,null,"2","Zakladanie   "]
[11,"R","289902111","Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok stien,  -0,06300t (ostenia okna)   ","m2",41.475]
[null,null,"5","Komunikácie   "]
[12,"R","181101102","Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   ","m2",{"v":98.5,"d":"98.500"}]
[13,"R","56497212.1","Podklad z vymývaného štrku 16/32 hr.300 mm - okapový chodník   ","m2",{"v":65,"d":"65.000"}]
[null,null,"6","Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   "]
[14,"R","610991111","Zakrývanie výplní vnútorných okenných a dverných otvorov   ","m2",{"v":105.5,"d":"105.500"}]
[15,"R","611461181","Vnútorná omietka stropov štuková , strojné miešanie, ručné nanášanie,  hr. 3 mm   ","m2",{"v":111,"d":"111.000"}]
[16,"R","622463252b","Ochrana,čistenie a sanácia murovaných konštrukcií reprofilačnou vyspravenie maltou   ","m2",{"v":128.05,"d":"128.050"}]
[17,"628","6288000642","Nopová fólia s geotextíliou   ","m2",{"v":147.75,"d":"147.750"}]
[18,"R","622463272","Sanácia betónových konštrukcií, vyrovnávacia malta na jemné opravy,.rep vyspravka J, hr. 20 mm   ","m2",{"v":147.75,"d":"147.750"}]
[19,"R","622464311","Vonkajšia omietka stien ušľachtilá mozaiková so základným náterom Granopor,hr.zrna 2 mm   ","m2",160.225]
[20,"R","625251372","Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm - minerálne riešenie, vrátane rohových líšt, s presieťkovaním a bez povrchovej tenkovrstvej omietky   ","m2",{"v":61.2,"d":"61.200"}]
[21,"631","6314155370","Tepelná izolácia pre kontaktnú fasádu FKD RS C1, minerálna izolácia hr.30mm   ","m2",{"v":76.16,"d":"76.160"}]
[22,"R","625251422","Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 50 mm - riešenie pre sokel (Perimeter) s presieťkovaním (ostenie okna)   ","m2",{"v":5.25,"d":"5.250"}]
[23,"R","625251578","Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm  - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy, vrátane rohových líšt a štartovacieho profilu, s presieťkovaním a bez povrchovej tenkovrstvej omietky   ","m2",{"v":309,"d":"309.000"}]
[24,"R","62525242.5","Zateplovací systém PERIMETER, presieťkovaný a bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr.120 mm   ","m2",{"v":287.3,"d":"287.300"}]
[25,"R","631571003.1","Násyp zo štrkopiesku po vrstvách hr.250mm zo shutnením (netriedený)   ","m3",14.775]
[26,"R","941941031","Montáž lešenia ľahkého pracovného s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m   ","m2",{"v":535,"d":"535.000"}]
[27,"R","941941191","Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m   ","m2",{"v":535,"d":"535.000"}]
[28,"R","941941831","Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m   ","m2",{"v":535,"d":"535.000"}]
[null,null,"8","Rúrové vedenie   "]
[29,"R","871313123","Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160   ","m",{"v":55,"d":"55.000"}]
[30,"286","2861101900","Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x3000mm   ","ks",{"v":19,"d":"19.000"}]
[31,"R","877270310.1","Montáž a dodávka šistiaceho kusu DN 125 mm   ","ks",{"v":7,"d":"7.000"}]
[32,"R","893215121.1","Šachty ddažďovej kanalizácie, PVC, DN400 s liatinovým poklopom, dĺžky do 2,0m   ","ks",{"v":3,"d":"3.000"}]
[null,null,"9","Ostatné konštrukcie a práce-búranie   "]
[33,"R","916561111","Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 (obrubník hr. do 10cm)   ","m",{"v":85,"d":"85.000"}]
[34,"592","5922924500","Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá   ","ks",{"v":85,"d":"85.000"}]
[35,"R","918101111","Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5 (obrubník hr. do 10cm)   ","m3",{"v":4.25,"d":"4.250"}]
[36,"R","952901114","Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m   ","m2",{"v":355,"d":"355.000"}]
[37,"R","976011211.1","Demontáž betónových tvárnic okapového chodníka   ","m2",{"v":49.25,"d":"49.250"}]
[38,"R","976074141.1","Demontáž a spetná montáž požiarneho rebríka DL do 5m, nadstavenie kotvenie + povrchová úprava  -0,00900t   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[39,"R","978071211","Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej zvislej,  -0,07300t   ","m2",{"v":128.05,"d":"128.050"}]
[40,"R","979013112","Zvislá doprava, vybúraných hmôt na výšku do 3,5 m   ","t",25.375]
[41,"R","979013119","Zvislá doprava vybúraných hmôt. Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 3, 5m výšky nad 3,5 m   ","t",25.375]
[42,"R","979081111","Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   ","t",25.375]
[43,"R","979081121","Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   ","t",25.375]
[44,"R","979082111","Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   ","t",25.375]
[45,"R","979089612","Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné   ","t",25.375]
[null,null,"99","Presun hmôt HSV   "]
[46,"R","999281111","Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m   ","t",149.046]
[]
[null,null,"PSV","Práce a dodávky PSV   "]
[null,null,"711","Izolácie proti vode a vlhkosti   "]
[47,"R","711111025","Izolácia proti zemnej vlhkosti,povrchovej a tlakovej vode do 1,0 bar dvojzložkovou flexibilnou zmesou  zvislá zo system. vystuž sieťkou (kompatibilná z EPS, XPS)   ","m2",{"v":143.65,"d":"143.650"}]
[48,"R","711512010","Zhotovenie  kryštalickej hydroizolácie, jednonásobné   ","m2",{"v":176.8,"d":"176.800"}]
[49,"245","2457001000","Kryštalický ochranný náter betónových a ŽB povrchov   ","kg",{"v":176.8,"d":"176.800"}]
[null,null,"764","Konštrukcie klampiarske   "]
[50,"R","764410260.1","Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. do 400 mm   ","m",{"v":80,"d":"80.000"}]
[51,"R","764410850","Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm,  -0,00135t   ","m",{"v":80,"d":"80.000"}]
[null,null,"784","Dokončovacie práce - maľby   "]
[52,"R","784152251","Maľby z maliarskych zmesí , strojne nanášané umývateľný interiérový náter  na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m (steny)   ","m2",{"v":111,"d":"111.000"}]
[53,"R","784401801","Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3, 80 m   ","m2",{"v":135.9,"d":"135.900"}]
[54,"R","784410100","Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov pre nanášanie štuk. omietky stien a stropov výšky do 3, 80 m   ","m2",{"v":135.9,"d":"135.900"}]
[55,"R","784418011","Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku   ","m2",{"v":4,"d":"4.000"}]
[56,"R","784453473","Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané bielym stropom dvojnásobné na hrubozrnný podklad do 3, 80 m   + penetrácia (strop)   ","m2",{"v":24.9,"d":"24.900"}]
[]
[null,null,"N00","Nepomenované práce   "]
[null,null,"N01","Nepomenovaný diel   "]
[57,"R","711712016","Očistenie povrchu betónu vysokotlakým vodným zariadením do 200 barov   ","m2",{"v":59.2,"d":"59.200"}]
[]
[{"$nulls":3},"Celkom   "]

{"sheet":"02 - Zadanie","index":2,"n_rows":159,"n_cols":8,"rows_kept":159,"merged":[[0,0,0,7],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ZADANIE"]
["Stavba: ",null,"Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy v Ľubotíne"]
["Objekt: ",null,"Ústredné vykurovanie"]
[]
[]
["Objednávateľ:",null,"Obec Ľubotín"]
["Zhotoviteľ: ",{"$nulls":4},"Spracoval: "]
["Miesto: ",{"$nulls":4},"Dátum: "]
[]
["Č.","KCN","Kód položky","Popis","MJ","Množstvo celkom","Cena jednotková","Cena celkom"]
["1","2","3","4","5","6","7","8"]
[]
[]
[null,null,"HSV","Práce a dodávky HSV   "]
[null,null,"9","Ostatné konštrukcie a práce-búranie   "]
[1,"R","971042141","Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 300 mm -0,001 t   ","ks",{"v":8,"d":"8.000"}]
[2,"R","971052231","Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2,do 150 mm-0,008 t   ","ks",{"v":4,"d":"4.000"}]
[3,"R","972044231","Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách z tvárnic plochy do 0,09 m2,do 100 mm -0,022 t   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[]
[null,null,"PSV","PSV   "]
[null,null,"713","Izolácie tepelné   "]
[4,"R","713300842","Odstránenie tepelnej izolácie telies z vláknitých mater. z konštr. vrátane povrch. úpravy 0,05250t   ","m2",{"v":2.7,"d":"2.700"}]
[5,"R","713400821","Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami potrubie  0,00210t   ","m2",{"v":1.4,"d":"1.400"}]
[6,"R","713400842","Odstránenie tepelnej izolácie potrubia s konštrukciou vrátane povrchovej úpravy 0,04810t   ","m2",{"v":0.8,"d":"0.800"}]
[7,"R","713482122","Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70   ","m",{"v":41,"d":"41.000"}]
[8,"283","2837741397a","Izolácia  Trubice  ACe 19x42 (32)  ARC-0098   ","m",{"v":15,"d":"15.000"}]
[9,"283","2837741398a","Izolácia  Trubice  ACe 19x48 (24)  ARC-0271   ","m",{"v":26,"d":"26.000"}]
[10,"R","713482133","Montáž trubíc z PE,hr.30 mm,vnút.priemer 76-95   ","m",{"v":12,"d":"12.000"}]
[11,"283","2837741422a","Izolácia  Trubice  ACe 32x76 (12)  ARC-0357   ","m",{"v":12,"d":"12.000"}]
[12,"R","998713202","Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m   ","%"]
[null,null,"722","Zdravotechnika - vnútorný vodovod   "]
[13,"R","722130211","Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15   ","m",{"v":2,"d":"2.000"}]
[14,"R","722130214","Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32   ","m",{"v":20,"d":"20.000"}]
[15,"R","722231071","Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily spätné V 3038 G 1/2   ","kus",{"v":1,"d":"1.000"}]
[16,"R","722239101","Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 1/2   ","kus",{"v":1,"d":"1.000"}]
[17,"422","4225700300","Guľový ventil FF,PN 25 1/2\",s páčkou   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[18,"R","722239102","Montáž ventilu priameho,spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 3/4   ","ks",{"v":3,"d":"3.000"}]
[19,"422","4225700400","Guľový ventil FF,PN 25 3/4\",s páčkou   ","ks",{"v":3,"d":"3.000"}]
[20,"R","722239104","Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 5/4   ","kus",{"v":3,"d":"3.000"}]
[21,"422","4225700600","Guľový ventil FF,PN 25 5/4\",s páčkou   ","ks",{"v":3,"d":"3.000"}]
[22,"R","722290226","Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50   ","m",{"v":22,"d":"22.000"}]
[23,"484","4849210109","regulačné a poistné armatúry  Spätná klapka  1/2\" x 1/2\"   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[24,"R","998722201","Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch  výšky do 6 m   ","%"]
[null,null,"731","Ústredné kúrenie, kotolne   "]
[25,"R","731200826","Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plynné palivá s výkonom nad 40 do 60 kW   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[26,"R","731241085","Montáž kotla oceľ. násten. na plyn kondenzačného vyhotovenie turbo do 100 kW   ","SUB",{"v":2,"d":"2.000"}]
[27,"484","48471611045","Vykurov. technika nástenný kondenzačný kotol turbo bez ohrevu TUV; 45 kW   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[28,"484","4847161510","Prepojovací kus výstupná/spiatočná   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[29,"484","4847161511","Zaslepovací kus G-KS pre typ bez zásobníka napriamo   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[30,"422","42259913769","G-TA vypúšťací lievik so sifónom   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[31,"484","48477746901538","Vykurov. technika Kaskádová jednotka TL2 pre 2 závesné kotly   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[32,"726","7264769","Neutralizačné zariadenie Pre množstvo kondenzátu z plynového zariadenia do 70 l/h   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[33,"R","731391812","Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla nad 5 do 10 m2   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[34,"R","731890801","Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt  kotolní vodorovne do 6 m   ","t",{"v":1.1,"d":"1.100"}]
[35,"R","998731201","Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m   ","%"]
[null,null,"732","Ústredné kúrenie, strojovne   "]
[36,"R","732110813","Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 200 do 300   ","m",{"v":4,"d":"4.000"}]
[37,"R","732111132","Rozdeľovač a zberač,teleso rozdeľovača a zberača  akosť normy 11 353.0 DN 150   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[38,"R","73211113M","Montáž ostatných zariadení strojovne   ","sub",{"v":1,"d":"1.000"}]
[39,"426","426892 25","Hydraulická výhybka  120/80 do 5000 l/h   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[40,"426","426888810","Upevnenie na stenu pre rozdeľovač   ","ks",{"v":6,"d":"6.000"}]
[41,"R","732111232","Rozdeľovač a zberač,príplatok k cene za každých ďalších i začatých 0,5 m dľžky telesa DN 150   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[42,"R","732111315","Rozdeľovač a zberač,rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akosť nor. 11 353.0 DN do 40   ","ks",{"v":8,"d":"8.000"}]
[43,"R","732111318","Rozdeľovač a zberač,rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akosť nor. 11 353.0 DN do 65   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[44,"R","732211813","Demontáž ohrievača zásobníkového ležatého objemu do 630 l   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[45,"R","732214813","Demontáž ohrievača zásobníkového,vypustenie vody z ohrievača  objemu do 630 l   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[46,"R","732320814","Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej,odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 500 l   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[47,"R","732324814","Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej,vypúšťanie vody z nádrže objemu nad 200 do   500 l   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[48,"R","732331513","Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 25 l   ","súb",{"v":2,"d":"2.000"}]
[49,"R","732331519","Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 200/100 l   ","súb",{"v":1,"d":"1.000"}]
[50,"R","73233151c","Stenový držiak na expanznú nádobu TÚV   ","súb",{"v":1,"d":"1.000"}]
[51,"R","73233151f","Nádoba expanzná tlaková s membránou na pitnú vodu, 12 l   ","súb",{"v":1,"d":"1.000"}]
[52,"R","732420812","Demontáž čerpadla obehového špirálového  (do potrubia) DN 40   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[53,"R","732429112","Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového do DN 40   ","sub",{"v":2,"d":"2.000"}]
[54,"426","4268108763","Elektronické obehové čerpadlo pripojenie 30/1-6   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[55,"426","4268108768","Elektronické obehové čerpadlo pripojenie  30/0,5-10   ","ks",{"v":3,"d":"3.000"}]
[56,"426","4268108805","Cirkulačné čerpadlo Z 20/1   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[57,"601","601510811","Servomotor 95-2 230V/15Nm 120s   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[58,"R","73242911a","Montáž chemickej úpravy vody   ","sub",{"v":1,"d":"1.000"}]
[59,"726","7264725C13","Chemická úprava vody veľkosť 251 s automatickým doplnňovaním a kontrolou tlaku   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[60,"599","59913747","Externý snímač priestorovej teploty, BFU   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[61,"599","59913746","ASU výplň   ","ks",{"v":3,"d":"3.000"}]
[62,"484","48477386 400","Zásobník na pitnú vodu 400 l, nepriamy ohrev   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[63,"422","4227747310535","Regulátor s pripojením rad 4323+MEC   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[64,"422","42230004857","Modul pripojenie FM441   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[65,"422","42230004874","Modul pripojenie FM442   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[66,"422","42230009049","Modul pripojenie  FM456   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[67,"422","4225991376","Snímač FV/FZ   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[68,"422","42230002251","Reg. BFU Pre ovládanie jedného vykurovacieho okruhu z referenčnej miestosti   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[69,"548","5482302200","Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm   ","Kus",{"v":22,"d":"22.000"}]
[70,"R","732890801","Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt  strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m   ","t",{"v":2.2,"d":"2.200"}]
[71,"R","998732201","Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m   ","%"]
[null,null,"733","Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie   "]
[72,"R","733110803","Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15   ","m",{"v":20,"d":"20.000"}]
[73,"R","733110806","Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32   ","m",{"v":32,"d":"32.000"}]
[74,"R","733110808","Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50   ","m",{"v":10,"d":"10.000"}]
[75,"R","733111103","Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 15   ","m",{"v":10,"d":"10.000"}]
[76,"R","733111104","Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 20   ","m",{"v":0,"d":"0.000"}]
[77,"R","733111105","Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 25   ","m",{"v":10,"d":"10.000"}]
[78,"R","733111106","Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 32   ","m",{"v":25,"d":"25.000"}]
[79,"R","733111107","Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 40   ","m",{"v":45,"d":"45.000"}]
[80,"R","733121122","Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer  76/2,2   ","m",{"v":12,"d":"12.000"}]
[81,"R","733123110","Príplatok za zhotovenie prípojky  z hladkých rúrok priemer   22/2,6   ","ks",{"v":11,"d":"11.000"}]
[82,"R","733123115","Príplatok za zhotovenie prípojky  z hladkých rúrok priemer   38/2,6   ","ks",{"v":8,"d":"8.000"}]
[83,"R","733190107","Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 40   ","m",{"v":90,"d":"90.000"}]
[84,"R","733190217","Tlaková skúška potrubia  z oceľových rúrok do priem. 89/5   ","m",{"v":12,"d":"12.000"}]
[85,"R","998733203","Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m   ","%"]
[null,null,"734","Ústredné kúrenie, armatúry.   "]
[86,"R","734100812","Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100   ","ks",{"v":8,"d":"8.000"}]
[87,"R","734109115","Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami   PN 0,6 DN 65   ","súb",{"v":2,"d":"2.000"}]
[88,"551","5517400770","Armatúry a príslušenstvo     guľový K ohút prírubový DN 65/16 voda   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[89,"R","734134413","Ventil poistný pružinový montáž   ","súb",{"v":1,"d":"1.000"}]
[90,"484","4849210155","Regulačné a poistné armatúry  Poistný ventil pre TÚV  3/4\" x 1\" KB-DN 20   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[91,"R","734173416","Prírubový spoj PN 1,6/I, 200° C DN 65   ","sub",{"v":4,"d":"4.000"}]
[92,"R","734200811","Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2   ","ks",{"v":63,"d":"63.000"}]
[93,"R","734200821","Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2   ","ks",{"v":123,"d":"123.000"}]
[94,"R","734200822","Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1   ","ks",{"v":10,"d":"10.000"}]
[95,"R","734200823","Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4   ","ks",{"v":12,"d":"12.000"}]
[96,"R","734209101","Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2   ","ks",{"v":15,"d":"15.000"}]
[97,"484","4848906380","Vykurovanie  - armatúra  Automatický odvzdušňovací ventil, zvislý, mosadz, 3/8\"   ","ks",{"v":15,"d":"15.000"}]
[98,"R","734209114","Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 3/4   ","ks",{"v":65,"d":"65.000"}]
[99,"551","55174004e20","Armatúry a príslušenstvo     uzatvárací ventil s uzamykateľnou plombou DN 20   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[100,"R","734209116","Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4   ","ks",{"v":11,"d":"11.000"}]
[101,"551","5517400630","Armatúry a príslušenstvo     guľový kohút 5/4\"voda   ","ks",{"v":6,"d":"6.000"}]
[102,"551","5517400310","Armatúry a príslušenstvo     filter do potrubia 5/4\"   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[103,"551","5517401180","Armatúry a príslušenstvo     spätná klapka zvislá 5/4\"   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[104,"551","55174004e4","Armatúry a príslušenstvo     uzatvárací ventil s uzamykateľnou plombou DN 32   ","ks",{"v":3,"d":"3.000"}]
[105,"R","734209117","Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 6/4   ","kus",{"v":22,"d":"22.000"}]
[106,"551","5517400650","Armatúry a príslušenstvo     guľový K ohút 6/4\"voda   ","ks",{"v":16,"d":"16.000"}]
[107,"551","5517401140","Armatúry a príslušenstvo     spätná klapka zvislá 6/4\"   ","ks",{"v":3,"d":"3.000"}]
[108,"551","5517400410","Armatúry a príslušenstvo     filter Y 6/4\"   ","ks",{"v":3,"d":"3.000"}]
[109,"R","734209129","Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi do G 2 1/2   ","ks",{"v":3,"d":"3.000"}]
[110,"484","48492200","Zmiešavací ventil trojcestný  kvs 16   ","ks",{"v":3,"d":"3.000"}]
[111,"R","734291113","Ostané armatúry kohútiky plniace a vypúšťacie  normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2   ","kus",{"v":19,"d":"19.000"}]
[112,"R","734411122","Teplomery technické kruhové priemer 120   ","kus",{"v":8,"d":"8.000"}]
[113,"R","734421130","Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160   ","KUS",{"v":2,"d":"2.000"}]
[114,"R","734499211","Ostatné meracie armatúry,montáž návarka  M 20 x 1,5   ","KUS",{"v":10,"d":"10.000"}]
[115,"R","734890801","Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 6m   ","t",{"v":0.81,"d":"0.810"}]
[116,"R","998734101","Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m   ","t",0.088]
[null,null,"735","Ústredné kúrenie, vykurov. telesá   "]
[117,"R","735494811","Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies   ","m2",{"v":325,"d":"325.000"}]
[118,"R","735191904","Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo liatinových   ","m2",{"v":325,"d":"325.000"}]
[119,"R","735191905","Ostatné opravy vykurovacích telies,odvzdušnenie telesa   ","ks",{"v":58,"d":"58.000"}]
[120,"R","735191910","Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane  potrubia o v. pl. vykurovacích telies   ","m2",{"v":325,"d":"325.000"}]
[121,"422","4228461025","1/2\" ventil termostatický priamy/rohový   ","ks",{"v":58,"d":"58.000"}]
[122,"422","4228461087","1/2\" spiatočkový ventil, priamy/rohový   ","ks",{"v":58,"d":"58.000"}]
[123,"484","4849211008","Termostatická hlavica, priame drážky, poloha \"0\", 6-30°C   ","ks",{"v":58,"d":"58.000"}]
[124,"R","735890801","Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do  6m   ","t",{"v":19.22,"d":"19.220"}]
[125,"R","998735201","Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m   ","%"]
[null,null,"783","Dokončovacie práce - nátery   "]
[126,"R","783192102","Nátery oceľových konštrukcií ostatné disperzné stredných \"B\" jednonásobné 2x s emailovaním   ","m2",{"v":1.1,"d":"1.100"}]
[127,"R","783424340","Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 50 mm dvojnásobné 1x email a základný náter   ","m",{"v":102,"d":"102.000"}]
[]
[null,null,"OST","OST   "]
[128,"R","HZS-008","Nastavenie čerpadiel   ","sub",{"v":3,"d":"3.000"}]
[129,"R","HZS-011","Uvedenie do prevádzky   ","sub",{"v":1,"d":"1.000"}]
[130,"R","HZS-013","Zaškolenie obsluhy   ","sub",{"v":1,"d":"1.000"}]
[]
[{"$nulls":3},"Celkom   "]

{"sheet":"03 - Zadanie","index":3,"n_rows":88,"n_cols":8,"rows_kept":88,"merged":[[0,0,0,7],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ZADANIE"]
["Stavba: ",null,"Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy v Ľubotíne"]
["Objekt: ",null,"Elektroinštalácia - kotolňa"]
[]
[]
["Objednávateľ:",null,"Obec Ľubotín"]
["Zhotoviteľ: ",{"$nulls":4},"Spracoval: "]
["Miesto: ",{"$nulls":4},"Dátum: "]
[]
["Č.","KCN","Kód položky","Popis","MJ","Množstvo celkom","Cena jednotková","Cena celkom"]
["1","2","3","4","5","6","7","8"]
[]
[]
[null,null,"M","Práce a dodávky M   "]
[null,null,"21-M","Elektromontáže   "]
[1,"R","210010101","Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 20 preťahovac   ","m",{"v":10,"d":"10.000"}]
[2,"345","3451206100","Lišta L 20   ","m",{"v":10.5,"d":"10.500"}]
[3,"R","210010109","Lišta elektroinštalačná z PVC 40x20, uložená pevne, vkladacia   ","m",{"v":20,"d":"20.000"}]
[4,"341","3410300889","Lišta hranatá  HD - biela RAL 9003  LHD 40X20 HD   KOPOS   ","m",{"v":21,"d":"21.000"}]
[5,"R","210010112","Lišta elektroinštalačná z PVC 80x40, uložená pevne,  vkladacia   ","m",{"v":15,"d":"15.000"}]
[6,"341","3410300141","Kanál elektroinštalačný  HD - biela RAL 9003  EKD 80X40 HD   KOPOS   ","m",{"v":15.75,"d":"15.750"}]
[7,"R","210010313","Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[8,"345","3450913000","Krabica  KO-125   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[9,"R","210010351","Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2   ","ks",{"v":8,"d":"8.000"}]
[10,"345","3450927000","Krabica 6455-11 acid   ","ks",{"v":8,"d":"8.000"}]
[11,"R","210100001","Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2   ","ks",{"v":28,"d":"28.000"}]
[12,"R","210100002","Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2   ","ks",{"v":16,"d":"16.000"}]
[13,"R","210100003","Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2   ","ks",{"v":12,"d":"12.000"}]
[14,"R","210110002","Dvojpólový spínač - radenie 2, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia   ","ks",{"v":3,"d":"3.000"}]
[15,"345","3450214400.012","Dvojpólový spínač povrchový 16A, 230V, IP44   ","ks",{"v":3,"d":"3.000"}]
[16,"R","210110003","Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[17,"345","3450201480","Prepínač 5 do vlhka 3553-05629   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[18,"R","210111021","Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z   ","ks",{"v":10,"d":"10.000"}]
[19,"345","3450329900","Zásuvka 230V, 16A, IP44   ","ks",{"v":10,"d":"10.000"}]
[20,"R","210140431","Ovládač pomocných obvodov v Al skrini vrátane zapojenia jednotlačidlový   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[21,"345","3458011890","Stop tlačítko T6 S1XP 22 RU 54X pl   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[22,"R","210190001","Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[23,"MHU","MHUP","HUS, EP (OBO 1809)   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[24,"R","210190002","Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[25,null,"RK","Rozvádzač RK   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[26,"R","210200025/1","MNT. svietidiel (dod. sv. vr. zdrojov)   ","ks",{"v":7,"d":"7.000"}]
[27,"348","3480010010/1","A - typ sv. stropné, LED 42 W, 3400 lm, IP65, opál. kryt   ","ks",{"v":5,"d":"5.000"}]
[28,"348","3480010010/10","N - typ sv. núdzové s vyzn. smeru úniku, 11 W, strop., nást., IP44   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[29,"R","210220022","Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm   ","m",{"v":3,"d":"3.000"}]
[30,"156","1561523500","Drôt ťahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm   ","kg",1.848]
[31,"R","210220301","Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[32,"354","3544199600","Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[33,"R","210220302","Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (SZ)   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[34,"354","3540408300","HR-Svorka SZ   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[35,"R","210220311","Bleskozvodová svorka na potrubie D260-700mm   ","ks",{"v":8,"d":"8.000"}]
[36,"354","3544221000","Svorka  univerzálna  ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  SUP 2, ZIN Hronský Beňadik   ","ks",{"v":8,"d":"8.000"}]
[37,"R","210800515","Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V  16   ","m",{"v":40,"d":"40.000"}]
[38,"341","3410350204","H07V-U 16    Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný   ","m",{"v":42,"d":"42.000"}]
[39,"R","210801110","Kábel medený uložený pevne  CYKY  300/500 V  3x1,5   ","m",{"v":70,"d":"70.000"}]
[40,"341","3410350085","CYKY 3x1,5    Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN   ","m",{"v":63,"d":"63.000"}]
[41,"341","3411403731","Nehorľavé káble - s funkčnosťou 1-CHKE-V     3x 1,5 mm2 bezhalog.   ","m",{"v":10.5,"d":"10.500"}]
[42,"R","210801114","Kábel medený uložený pevne  CYKY   300/500 V  3x2,5   ","m",{"v":80,"d":"80.000"}]
[43,"341","3410350086","CYKY 3x2,5    Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN   ","m",{"v":84,"d":"84.000"}]
[44,"R","210801121","Kábel medený uložený pevne  CYKY  450/750 V  5x6   ","m",{"v":12,"d":"12.000"}]
[45,"341","3410350100","CYKY 5x6    Kábel pre pevné uloženie, medený STN   ","m",{"v":12.6,"d":"12.600"}]
[46,"R","210802306","Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 300/500 V  3x1,5   ","m",{"v":80,"d":"80.000"}]
[47,"341","3410350578","H05VV-F 3x1,5    Flexibilný kábel harmonizovaný   ","m",{"v":84,"d":"84.000"}]
[48,"R","210802309","Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 300/500 V  4x1,5   ","m",{"v":50,"d":"50.000"}]
[49,"341","3410350581","H05VV-F 4x1,5    Flexibilný kábel harmonizovaný   ","m",{"v":52.5,"d":"52.500"}]
[50,"R","210872100","Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 2x1   ","m",{"v":110,"d":"110.000"}]
[51,"R","210872101","Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 3x1   ","m",{"v":70,"d":"70.000"}]
[52,"R","210872102","Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1   ","m",{"v":30,"d":"30.000"}]
[53,"341","3410351666","Unitronic LiYCY 2x1   Kábel pre elektroniku, jednotlivé žily   ","m",{"v":115.5,"d":"115.500"}]
[54,"341","3410351667","Unitronic LiYCY 3x1   Kábel pre elektroniku, jednotlivé žily   ","m",{"v":73.5,"d":"73.500"}]
[55,"000","0000A24RI802","J-Y(ST)Y 2x2x0,8   Kábel pre elektroniku, párované   ","m",{"v":31.5,"d":"31.500"}]
[56,"R","211010010","Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 8   ","kus",{"v":80,"d":"80.000"}]
[57,"283","2830403500","hmoždinka klasická 8 mm T8  typ:  T8-PA   ","kus",{"v":80,"d":"80.000"}]
[58,"R","PM","Podružný materiál   ","%"]
[59,"R","PPV","Podiel pridružených výkonov   ","%"]
[60,"R","R1","Ukončenie IPxxB, 230V   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[61,"R","R2","D+MNT GS 130   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[62,"R","R3","MNT a oživenie MaR (MaR do. UK)   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[63,"R","R4","Skúšobná prevádzka vr. zaškolenia obsluhy   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[64,"R","R1.2","Revízia   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[null,null,"46-M","Zemné práce pri extr.mont.prácach   "]
[65,"R","460200163","Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3   ","m",{"v":2,"d":"2.000"}]
[66,"R","460560163","Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3   ","m",{"v":2,"d":"2.000"}]
[67,"R","460620013","Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   ","m2",{"v":1,"d":"1.000"}]
[]
[null,null,"OST","Ostatné   "]
[68,"R","HZS000111","Stavebno montážne práce menej náročne (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - búracie a nepredvídané práce   ","hod",{"v":7,"d":"7.000"}]
[]
[{"$nulls":3},"Celkom   "]

{"sheet":"04 - Zadanie","index":4,"n_rows":64,"n_cols":8,"rows_kept":64,"merged":[[0,0,0,7],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ZADANIE"]
["Stavba: ",null,"Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy v Ľubotíne"]
["Objekt: ",null,"Plynoinštalácia - kotolňa"]
[]
[]
["Objednávateľ:",null,"Obec Ľubotín"]
["Zhotoviteľ: ",{"$nulls":4},"Spracoval: "]
["Miesto: ",{"$nulls":4},"Dátum: "]
[]
["Č.","KCN","Kód položky","Popis","MJ","Množstvo celkom","Cena jednotková","Cena celkom"]
["1","2","3","4","5","6","7","8"]
[]
[]
[null,null,"HSV","Práce a dodávky HSV   "]
[null,null,"9","Ostatné konštrukcie a práce-búranie   "]
[1,"R","971042131","Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 150 mm,  -0,00100t   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[]
[null,null,"PSV","Práce a dodávky PSV   "]
[null,null,"723","Zdravotechnika - plynovod   "]
[2,"R","723120202","Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15   ","m",{"v":12,"d":"12.000"}]
[3,"R","723120205","Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32   ","m",{"v":3,"d":"3.000"}]
[4,"R","723120206","Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 50   ","m",{"v":1,"d":"1.000"}]
[5,"R","723150343","Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 50/32   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[6,"R","723150351","Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, redukcia zhotovaná kovaním nad 2 DN DN 50/20   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[7,"R","723150352","Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, redukcia zhotovaná kovaním nad 2 DN DN 50/15   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[8,"R","723150365","Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 38/2,6   ","m",{"v":1,"d":"1.000"}]
[9,"R","723190252","Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov.výpustiek na potrubí DN 20   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[10,"R","723229102","Montáž armatúry závit.sjedným závitom,kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2   ","súb",{"v":1,"d":"1.000"}]
[11,"551","5517400850","Armatúry a príslušenstvo     kohút plyn K 858 1/2\"   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[12,"R","723239201","Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[13,"551","5517400830","Armatúry a príslušenstvo     guľový K ohút 1/2\" plyn   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[14,"R","723232123","Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi G 3/4   ","súb",{"v":2,"d":"2.000"}]
[15,"551","5517400870","Armatúry a príslušenstvo     guľový K ohút 3/4\" plyn   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[16,"R","998723101","Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m   ","t",0.044]
[null,null,"36-M","Montáž prev.,mer. a regul.zariadení   "]
[17,"R","360410075","Montáž diferenčného tlakomera D 160 mm   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[18,"422","4227783600","Prípojka tlakomerová G 3/4\"   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[19,"422","4223358000","Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[20,"388","3884106000","Tlakomer deformačný kruhový   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[null,null,"731","Ústredné kúrenie, kotolne   "]
[21,"484","4849102900","Základná kaskadová sada pre 2 kotly DN160  odvodom kondenzátu, sifónom a revíznym kolenom, plast   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[22,"253","253891","Rúra odvodu spalín DN 160 x 1000 mm, PP   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[23,"253","253892","Rúra odvodu spalín DN 160 x 2000 mm, PP   ","ks",{"v":6,"d":"6.000"}]
[24,"253","253889","Rúra revízna DN 160, PP   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[25,"253","253891","Koleno DN 160, 87° PP   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[26,"253","253892","Rozperný držiak DN 160   ","ks",{"v":6,"d":"6.000"}]
[null,null,"783","Dokončovacie práce - nátery   "]
[27,"R","783424240","Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby žltej jednonás. 1x email a základný náter   ","m",{"v":16,"d":"16.000"}]
[]
[null,null,"M","Práce a dodávky M   "]
[null,null,"23-M","Montáže potrubia   "]
[28,"R","230230016","Hlavná tlaková skúška vzduchom  DN 50   ","m",{"v":16,"d":"16.000"}]
[29,"R","230170001","Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40   ","úsek",{"v":1,"d":"1.000"}]
[30,"R","230170011","Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40   ","m",{"v":16,"d":"16.000"}]
[null,null,"24-M","Montáže vzduchotechnických zariad.   "]
[31,"R","240021036","Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1000 mm   ","m2",{"v":5.5,"d":"5.500"}]
[32,"429","4290035495","Štvorhranné potrubie rovná rúra (L= 1000 mm)  1000   ","m2",{"v":5.5,"d":"5.500"}]
[33,"R","240060493","Montáž rámu do muriva štvorhranný, 200 x 150mm   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[34,"429","4297100011","Krycia mriežka 200x150mm s rámikom   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[null,null,"95-M","Revízie   "]
[35,"R","950506320","Opakovaná tlaková zkúška plynovodu vykonanie tlakovej skúšky plynovodu nízkotlakového   ","úsek",{"v":2,"d":"2.000"}]
[36,"R","950506321","Opakovaná tlaková zkúška plynovodu odvzdušnenie plynovodu do DN 80 do 20 m   ","úsek",{"v":2,"d":"2.000"}]
[]
[{"$nulls":3},"Celkom   "]