{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Zadanie"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie","index":0,"n_rows":74,"n_cols":8,"rows_kept":74,"merged":[[0,0,0,7],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ZADANIE"]
["Stavba: ",null,"Budovanie a modernizácia odborných učební  ZŠ s MŠ Ľubotín"]
["Objekt: ",null,"Jazyková učebňa - stavebná časť"]
[]
[]
["Objednávateľ:"]
["Zhotoviteľ: ",{"$nulls":4},"Spracoval: "]
["Miesto: ",{"$nulls":4},"Dátum: ","2019-12-12"]
[]
["Č.","KCN","Kód položky","Popis","MJ","Množstvo celkom","Cena jednotková","Cena celkom"]
["1","2","3","4","5","6","7","8"]
[]
[]
[null,null,"HSV","Práce a dodávky HSV   "]
[null,null,"4","Vodorovné konštrukcie   "]
[1,"014","411387531","Zabetónov. otvoru s plochou do 0, 25 m2, v stropoch zo železobetónu a tvárnicových a v klenbách   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[null,null,"6","Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   "]
[2,"011","610991111","Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií   ","m2",{"v":16,"d":"16.000"}]
[3,"011","612421615","Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá   ","m2",{"v":2.88,"d":"2.880"}]
[4,"014","612423531","Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou štukovou   ","m2",{"v":1.2,"d":"1.200"}]
[5,"760","642944121","Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[6,"553","5533128200","Zárubňa oceľová B=150 H=800 L/P pre sadrokartón   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[null,null,"9","Ostatné konštrukcie a práce-búranie   "]
[7,"011","952901111","Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m   ","m2",{"v":58.5,"d":"58.500"}]
[8,"013","965042121","Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t   ","m3",0.135]
[9,"013","965081812","Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm,  -0,06500t   ","m2",{"v":2.1,"d":"2.100"}]
[10,"013","972054241","Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 09 m2, hr.nad 120 mm,  -0,03200t   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[11,"013","972054341","Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 25 m2, hr.nad 120 mm,  -0,09000t   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[12,"013","974031157","Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. nad 200 mm,  -0,05400t   ","m",{"v":1,"d":"1.000"}]
[13,"013","974032831","Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm -0,00180 t   ","m",{"v":22,"d":"22.000"}]
[14,"013","978021191","Otlčenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 100 %,  -0,06100t   ","m2",{"v":2.88,"d":"2.880"}]
[15,"013","979011111","Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím   ","t",0.825]
[16,"013","979011121","Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie   ","t",0.825]
[17,"013","979011131","Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m   ","t",0.825]
[18,"013","979011141","Príplatok za každých ďalších 3.5 m   ","t",0.825]
[19,"013","979081111","Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   ","t",0.825]
[20,"013","979082111","Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   ","t",0.825]
[21,"013","979082121","Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m   ","t",0.825]
[22,"221","979087213","Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt   ","t",0.825]
[null,null,"99","Presun hmôt HSV   "]
[23,"014","999281111","Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m   ","t",{"v":0.25,"d":"0.250"}]
[]
[null,null,"PSV","Práce a dodávky PSV   "]
[null,null,"763","Konštrukcie - drevostavby   "]
[24,"763","763111112","Priečka SDK KNAUF W111 hr. 100 mm, jednoduchá kca CW 75, UW 75, dosky 1x GKB hr. 12,5 mm s TI 75 mm   ","m2",{"v":24,"d":"24.000"}]
[null,null,"766","Konštrukcie stolárske   "]
[25,"760","766621400","Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)   ","m",{"v":18.4,"d":"18.400"}]
[26,"611","6114121000.01","01 - D+M\n2000x1000\nOkno plastové, 5-komorový systém, Uf=1,5\npovrchová úprava biela,\njednoduché,\npevné prevedenie\nKovanie nerez\nIzolačné trojsklo Ug=1,0   ","ks",{"v":3,"d":"3.000"}]
[27,"760","766662112","Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[28,"549","5491502040","Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[29,"611","6117103100","Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, šírka 600-900 mm   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[null,null,"771","Podlahy z dlaždíc   "]
[30,"771","771415001","Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu   ","m",{"v":16.2,"d":"16.200"}]
[31,"771","771578045","Montáž podláh z dlaždíc keramických do disperzného lepidla veľ. 300 x 300 mm   ","m2",{"v":2.1,"d":"2.100"}]
[32,"597","5978650320","ELECTRA dlaždice, rozmer 297x297x8 mm, farba žltá   ","m2",{"v":4.5,"d":"4.500"}]
[null,null,"781","Dokončovacie práce a obklady   "]
[33,"771","781445275","Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 250x330 mm   ","m2",{"v":3.6,"d":"3.600"}]
[34,"597","5978650150","CONCEPT obkladačka, rozmer 250x330x7 mm, farba svetlo - béžová   ","m2",3.745]
[35,"771","781491111","Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny   ","m",2.154]
[36,"611","6119800981.01","Lišta ukončovacia oblá PVC biela, 8 mm, 250 cm   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[37,"771","998781203","Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m   ","%"]
[null,null,"783","Dokončovacie práce - nátery   "]
[38,"783","783225100","Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm   ","m2",1.078]
[39,"783","783812110","Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel. (steny do v.2,0m)   ","m2",{"v":47.3,"d":"47.300"}]
[40,"783","783812190","Nátery olejové farby bielej omietok stien napustením   ","m2",{"v":12.15,"d":"12.150"}]
[null,null,"784","Dokončovacie práce - maľby   "]
[41,"784","784410030","Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m   ","m",{"v":133,"d":"133.000"}]
[42,"784","784410120","Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3, 80 m   ","m2",{"v":107.3,"d":"107.300"}]
[43,"784","784410500","Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3, 80 m   ","m2",{"v":107.3,"d":"107.300"}]
[44,"784","784418012","Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku   ","m2",{"v":58.5,"d":"58.500"}]
[45,"784","784452951","Oprava maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal tónovaná s bielym stropom dvojnásobná na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m   ","m2",{"v":107.3,"d":"107.300"}]
[46,"784","784492100","Ostatné maliarske práce výšky do 5, 00 m linkovanie   ","m",{"v":31.4,"d":"31.400"}]
[]
[{"$nulls":3},"Celkom   "]